ANEXO 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO**  |
| 01 | 01 | CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, PINTURA SÓLIDA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 162CV,COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CILINDROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL,, CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) LTS, CAPACIDADE MÍNIMA DE TRAÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KGF, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO A AR TIPO “S CAM” ABS, SISTEMA DE FREIO-MOTOR COM ACIONAMENO ELETRO-PNEUMÁTICO, SISTEMA DE FREIO ESTACIONAMENTO, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SISTEMA ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 12V COM BATERIA, COM NO MÍNIMO 06+01 PNEUS NOVOS DE MEDIÇÕES MÍNIMAS DE 215/75R17,5, SUSPENÇÃO DIANTEIRA COM BARRA ESTABILIZADORA E FEIXE DE MOLAS PARABÓLICAS E PROGRESSIVAS, SUSPENÇÃO TRASEIRA COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPITICAS DE DUPLO ESTÁGIO, AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO TELESCÓPIOS DE DUPLA AÇÃO. EQUIPADO COM CARROCERIA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO INTERNO MÍNIMO DE 5,50MT, LARGURA INTERNA MÍNIMA DE 2,30MT, ALTURA MÍNIMA DE 0,65MT, COM FAIXAS REFLETIVAS, ASSOALHO COM O MÍNIMO DE 02CM ESPESSURA , FERRAGEM EM AÇO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, MONTAGEM SOBRE CHASSI DO VEICULO FIXADO ATRAVÉS GRAMPO FERRO.PROTETOR CICLISTA, COM NO MÍNIMO: 12 LAMEIRINHO, 04 APARABARRO DE MADEIRA , 01 CAIXA FERRAMENTAS MADEIRA GRANDE, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS MADEIRA PEQUENA .  |